Met dit formulier geeft u ons opdracht voor de EPC-meting van een liftinstallatie of een roltrap of rolpad. U kunt dit formulier eenvoudig digitaal invullen (met de TAB toets kunt u door het formulier)

Op de uitvoering en rapportage van deze meting zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie daarvoor [www.liftinstituut.nl](file:///C%3A%5CUsers%5CWillemKa%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CD4NGK2QN%5Cwww.liftinstituut.nl).

**Gegevens aanvrager**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam |       | E-mail  |       |
| Straat + huisnr. / postbus |       | Telefoonnr. |       |
| Postcode + plaats |       | Order-/ factuur nr. |       |

**Gegevens eigenaar van de installatie** (indien andere dan de aanvrager)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam eigenaar |       | E-mail  |       |
| Straat + huisnr. / postbus |       | Telefoonnr. |       |
| Postcode + plaats |       |  |  |

**Adres installatie** (indien anders dan de aanvrager)

|  |  |
| --- | --- |
| Straat + huisnr. |       |
| Postcode + plaats |       |
| Evt. nadere aand. gebouw |       |

**EPC certificaat moet op naam komen van:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Aanvrager | [ ]  Eigenaar |

**Gewenste meting**

|  |  |
| --- | --- |
| **▼Meting volgens** | **▼Type installatie** |
| [ ]  EN-ISO 25745 | [ ]  tractielift |
| (standaard) | [ ]  hydraulische lift |
|  | [ ]  rolpad of [ ]  roltrap 🡪voor een EPC meting moet een roltrap/pad |
|  |  minimaal 1000 draaiuren In bedrijf zijn geweest  |
| [ ]  VDI 4707 | [ ]  tractielift |
| Alleen te kiezen bij liften én alleen bij een  | [ ]  hydraulische lift |
| balancering (q) van 40% ≤ q ≤ 50 %. |  |

**Gegevens van de installatie (L= alleen bij lift in te vullen)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nominale snelheid (m/s) |       |
| Hefhoogte |       |
| (L) Nominale last (kg) |   |
| (L) Aantal verdiepingen |   |
| Installateur / installatienummer |       | / |       |

**Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewenste keuringsdatum: |       | Gewenst tijdstip: |       |
| Naam monteur (ter assistentie): |       | Mobiel nr.: |       |
| Bijzonderheden: |       |

**Wij gaan ervan uit dat opdrachtgever een terzake deskundige bij de EPC-meting laat assisteren, zodat onbelemmerde toegang tot alle delen van de installatie voor onze inspecteur mogelijk gemaakt wordt en de noodzakelijke meetpunten bereikbaar worden gemaakt.**

**Voor het uitvoeren van de EPC-meting zal de installatie ongeveer 2 uren niet toegankelijk zijn voor gebruik.**