Met dit formulier geeft u ons opdracht voor de EPC-meting van een liftinstallatie of een roltrap of rolpad. U kunt dit formulier eenvoudig digitaal invullen (met de TAB toets kunt u door het formulier)

Op de uitvoering en rapportage van deze meting zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie daarvoor [www.liftinstituut.nl](file:///C:\Users\WillemKa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\D4NGK2QN\www.liftinstituut.nl).

**Gegevens aanvrager**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam |  | E-mail |  | |
| Straat + huisnr. / postbus |  | | Telefoonnr. |  |
| Postcode + plaats |  | | Order-/ factuur nr. |  |

**Gegevens eigenaar van de installatie** (indien andere dan de aanvrager)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam eigenaar |  | E-mail |  | |
| Straat + huisnr. / postbus |  | | Telefoonnr. |  |
| Postcode + plaats |  | |  |  |

**Adres installatie** (indien anders dan de aanvrager)

|  |  |
| --- | --- |
| Straat + huisnr. |  |
| Postcode + plaats |  |
| Evt. nadere aand. gebouw |  |

**EPC certificaat moet op naam komen van:**

|  |  |
| --- | --- |
| Aanvrager | Eigenaar |

**Gewenste meting**

|  |  |
| --- | --- |
| **▼Meting volgens** | **▼Type installatie** |
| EN-ISO 25745 | tractielift |
| (standaard) | hydraulische lift |
|  | rolpad of  roltrap 🡪voor een EPC meting moet een roltrap/pad |
|  | minimaal 1000 draaiuren In bedrijf zijn geweest |
| VDI 4707 | tractielift |
| Alleen te kiezen bij liften én alleen bij een | hydraulische lift |
| balancering (q) van 40% ≤ q ≤ 50 %. |  |

**Gegevens van de installatie (L= alleen bij lift in te vullen)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominale snelheid (m/s) |  | | |
| Hefhoogte |  | | |
| (L) Nominale last (kg) |  | | |
| (L) Aantal verdiepingen |  | | |
| Installateur / installatienummer |  | / |  |

**Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewenste keuringsdatum: |  | Gewenst tijdstip: |  |
| Naam monteur (ter assistentie): |  | Mobiel nr.: |  |
| Bijzonderheden: |  | | |

**Wij gaan ervan uit dat opdrachtgever een terzake deskundige bij de EPC-meting laat assisteren, zodat onbelemmerde toegang tot alle delen van de installatie voor onze inspecteur mogelijk gemaakt wordt en de noodzakelijke meetpunten bereikbaar worden gemaakt.**

**Voor het uitvoeren van de EPC-meting zal de installatie ongeveer 2 uren niet toegankelijk zijn voor gebruik.**